**单价最高投标限价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） | 投标人所报单价（元） |
| 路基日常养护 | 202-04-6 | 更换雨水篦子 |  |  |  |  |
| a | 混凝土740×440×50mm | 个 | 5 | 148.34 |  |
| b | 铸铁XX×XX×XX | 个 | 50 | 356.33 |  |
| 202-04-7 | 更换雨水井盖（五防加重） | 个 | 10 | 1211.91 |  |
| 202-04-8 | 检查井加固（超早强混凝土） | 座 | 15 | 3528.69 |  |
| 202-04-9 | 新建砖砌偏沟式双箅雨水口（铸铁井圈） | 个 | 10 | 1814.69 |  |
| 202-04-10 | 新建检查井 | 座 | 5 | 7786.72 |  |
| 202-04-11 | 检查井增设金属盖板 | 个 | 15 | 2519.27 |  |
| 202-04-12 | 雨水口加固（超早强混凝土） | 座 | 15 | 841.07 |  |
| 202-04-13 | 更换雨水井盖（混凝土） | 座 | 15 | 1034.87 |  |
| 202-04-14 | 新建立篦雨水口 | 座 | 15 | 839.95 |  |
| 203-02-1 | 清理垃圾、砂石、建筑渣土等 | 立方米 | 400.00 | 40.56 |  |
| 203-02-2 | 建筑垃圾消纳费 | 吨 | 4000.00 | 45.00 |  |
| 203-03-1 | 挖方 | 立方米 | 410.00 | 29.54 |  |
| 203-04-1 | 天然砂砾回填 | 立方米 | 100.00 | 177.75 |  |
| 203-04-3 | 填方 |  |  |  |  |
| b | 土 | 立方米 | 200.00 | 21.22 |  |
| c | 回填建筑混凝土破碎级配料 | 立方米 | 50.00 | 22.78 |  |
| d | 回填旧路粒料 | 立方米 | 50.00 | 22.78 |  |
| 203-04-5 | 土工合成材料 |  |  |  |  |
| a | 土工格栅 | 平方米 | 100.00 | 16.27 |  |
| 路基日常养护 | b | 玻纤格栅 | 平方米 | 400.00 | 19.18 |  |
| 203-04-6 | 注浆（路基补强） |  |  |  |  |
| a | 路面注浆 | 立方米 | 150.00 | 599.14 |  |
| 203-04-7 | 人工处理路基浪窝 | 立方米 | 200.00 | 60.68 |  |
| 203-04-8 | 石灰土处理 |  |  |  |  |
| a | 8％呛灰处理 | 立方米 | 50.00 | 71.38 |  |
| b | 12％呛灰处理 | 立方米 | 50.00 | 100.46 |  |
| c | 厂拌石灰土(8%石灰) | 立方米 | 50.00 | 125.54 |  |
| d | 厂拌石灰土(12%石灰) | 立方米 | 50.00 | 159.12 |  |
| 203-04-10 | 20cm旧路粒料掺灰（8％） | 立方米 | 50.00 | 73.70 |  |
| 203-04-11 | 回填碎石土 | 立方米 | 50.00 | 53.30 |  |
| 204-02-1 | 现浇砼构造物 |  |  |  |  |
| a | C15 | 立方米 | 50.00 | 746.97 |  |
| b | C20 | 立方米 | 50.00 | 760.10 |  |
| c | C25 | 立方米 | 50.00 | 772.05 |  |
| d | C30 | 立方米 | 50.00 | 785.18 |  |
| e | C35 | 立方米 | 50.00 | 805.49 |  |
| f | 光圆钢筋 | 千克 | 200.00 | 7.07 |  |
| g | 带肋钢筋 | 千克 | 200.00 | 6.95 |  |
| 204-02-2 | 预制安装沟盖板 |  |  |  |  |
| e | 承重盖板 | 块 | 50 | 240.54 |  |
| 路基日常养护 | 204-02-3 | 预制安装拦水缘石 |  |  |  |  |
| b | 12×50×50 | 米 | 100.00 | 63.47 |  |
| 204-02-4 | 预制安装步道砖（防滑渗水） | 平方米 | 150.00 | 81.96 |  |
| 204-02-7 | 预制安装草坪砖 |  |  |  |  |
| a | 预制安装草坪砖(300×300×9) | 块 | 200 | 4.18 |  |
| 204-02-8 | 预制安装钢筋砼圆管 |  |  |  |  |
| a | 预制安装D300钢筋砼圆管（砼满包封） | 米 | 150.00 | 150.51 |  |
| c | 预制安装D600钢筋砼圆管（砼满包封） | 米 | 50.00 | 452.11 |  |
| d | 预制安装D800钢筋砼圆管（砼满包封） | 米 | 50.00 | 687.16 |  |
| e | 预制安装D1000钢筋砼圆管（砼满包封） | 米 | 50.00 | 1030.77 |  |
| 204-02-9 | 预制安装泄水孔 | 个 | 10 | 65.46 |  |
| 204-02-12 | 调整步道砖（防滑渗水） | 平方米 | 20.00 | 30.86 |  |
| 204-02-13 | 更换大理石步道砖（50\*80） | 平方米 | 20.00 | 187.26 |  |
| 204-02-14 | 更换大理石步道砖（40\*80） | 平方米 | 20.00 | 162.01 |  |
| 204-02-15 | 调整大理石步道砖 | 平方米 | 50.00 | 98.76 |  |
| 204-02-16 | 更换步道砖（防滑渗水） | 平方米 | 50.00 | 110.86 |  |
| 204-03-2 | 更换边缘石 |  |  |  |  |
| a | 乙1道牙（120×300×495） | 块 | 500 | 29.00 |  |
| b | 乙2道牙（80/100×300×495） | 块 | 200 | 23.30 |  |
| c | 乙3道牙（100×200×495） | 块 | 500 | 17.26 |  |
| d | 路缘石甲2L50（120/250×300×495） | 块 | 50 | 45.37 |  |
| g | 路缘石甲1L75（120/250×350×745） | 块 | 200 | 78.35 |  |
| 路基日常养护 | h | 大理石道牙（120×300×1000） | 块 | 50 | 115.27 |  |
| i | 坡型路缘石 | 块 | 50 | 27.80 |  |
| j | 盘头路缘石 | 米 | 50.00 | 45.65 |  |
| k | 调整路缘石 | 米 | 200.00 | 18.20 |  |
| l | 大理石立缘石（49.5\*30\*12） | 块 | 10.00 | 105.76 |  |
| 204-03-3 | 大方砖护砌 |  |  |  |  |
| a | 调整大方砖护砌10×49.5×49.5 | 块 | 200 | 2.38 |  |
| b | 更换大方砖护砌10×49.5×49.5 | 块 | 200 | 20.25 |  |
| c | 更换坡脚砖 | 块 | 200 | 18.50 |  |
| d | 调整坡脚砖 | 块 | 20 | 11.20 |  |
| 204-04-4 | 抹面 | 平方米 | 80.00 | 20.12 |  |
| 204-04-5 | 浆砌机砖边沟、墙 | 立方米 | 80.00 | 643.25 |  |
| 204-04-6 | 浆砌路宅墙 | 立方米 | 80.00 | 643.25 |  |
| 204-04-7 | 六棱砖护坡 | 平方米 | 50.00 | 94.87 |  |
| 204-04-9 | 河堤砖护砌 | 平方米 | 50.00 | 65.64 |  |
| 204-04-11 | 人工拆除浆砌圬工 | 立方米 | 200.00 | 135.95 |  |
| 204-05-2 | 浆砌片石 |  |  |  |  |
| a | 边沟 | 立方米 | 50.00 | 464.00 |  |
| b | 挡墙 | 立方米 | 50.00 | 467.00 |  |
| c | 护坡 | 立方米 | 50.00 | 470.00 |  |
| 204-05-3 | 环氧砂浆裂缝修补 | 延米 | 50.00 | 20.37 |  |
|  | 206-04-13 | 凿除砼 | 立方米 | 10.00 | 327.37 |  |
| 207-02-1 | 路面沥青混凝土面层补坑槽 |  |  |  |  |
| a | 热沥青料修补沥青路面坑槽≤10㎡以内厚5cm | 平方米 | 800.00 | 121.57 |  |
| 207-02-2 | 冷拌料补坑槽 |  |  |  |  |
| a | 冷拌料补坑槽4cm | 平方米 | 50.00 | 235.35 |  |
| b | 冷拌料补坑槽5cm | 平方米 | 10.00 | 294.75 |  |
| c | 增减1cm | 平方米 | 10.00 | 58.90 |  |
| 207-02-4 | 二灰处理路面 |  |  |  |  |
| a | 18cm（≤10㎡） | 平方米 | 2000.00 | 61.94 |  |
| b | 每增减1cm | 平方米 | 2000.00 | 3.22 |  |
| c | 18cm（＞10㎡） | 平方米 | 2000.00 | 59.54 |  |
| d | 每增减1cm | 平方米 | 500.00 | 3.02 |  |
| 207-02-5 | 预防性养护 |  |  |  |  |
| a | 稀浆封层 |  |  |  |  |
| a-1 | ES-1型乳化沥青稀浆封层 | 平方米 | 10.00 | 6.97 |  |
| a-2 | ES-2型乳化沥青稀浆封层 | 平方米 | 10.00 | 9.45 |  |
| a-3 | ES-3型乳化沥青稀浆封层 | 平方米 | 10.00 | 10.17 |  |
| 路面日常养护 | b | 碎石封层 |  |  |  |  |
| b-1 | 改性乳化沥青碎石下封层 | 平方米 | 13000.00 | 8.26 |  |
| c | 微表处 |  |  |  |  |
| c-1 | MS-2型微表处1cm | 平方米 | 10.00 | 22.73 |  |
| c-2 | MS-2型微表处1.2cm | 平方米 | 10.00 | 25.78 |  |
| d | 同步碎石封层（1cm） | 平方米 | 10.00 | 12.37 |  |
| e | 普通雾封层 | 平方米 | 10.00 | 2.35 |  |
| f | 乳化沥青罩面（表处） | 平方米 | 10.00 | 8.27 |  |
| g | 纤维封层 | 平方米 | 10.00 | 21.84 |  |
| h | 超薄磨耗层 | 平方米 | 10.00 | 35.67 |  |
| i | 极薄罩面0.5cm | 平方米 | 10.00 | 24.12 |  |
| j | 高粘雾封层 | 平方米 | 5.00 | 20.44 |  |
| 207-02-6 | 透层 |  |  |  |  |
| a | 改性乳化沥青 | 平方米 | 37600.00 | 5.51 |  |
| 207-02-7 | 粘层 |  |  |  |  |
| a | 改性乳化沥青 | 平方米 | 37600.00 | 2.32 |  |
| b | 高粘乳化沥青粘结层 | 平方米 | 10.00 | 3.58 |  |
| 207-02-9 | 灌缝 |  |  |  |  |
| a | 灌缝胶 | 延米 | 35000.00 | 20.00 |  |
| 207-02-10 | 路面铣刨（含铣、运） |  |  |  |  |
| a | 路面铣刨5cm | 平方米 | 37600.00 | 4.52 |  |
| b | 路面铣刨每增减1cm | 平方米 | 19600.00 | 0.96 |  |
| c | 铣刨二灰碎石基层厚度18cm（≤10㎡） | 平方米 | 3000.00 | 10.97 |  |
| 路面日常养护 | d | 铣刨二灰碎石基层厚度18cm（＞10㎡） | 平方米 | 1200.00 | 10.97 |  |
| 207-02-11 | 挖除旧路结构 |  |  |  |  |
| a | 沥青砼 | 立方米 | 500.00 | 45.98 |  |
| c | 旧路基层 | 立方米 | 500.00 | 43.37 |  |
| 207-02-12 | 水泥砼路面 |  |  |  |  |
| a | C20混凝土 | 立方米 | 50.00 | 663.77 |  |
| b | C25混凝土 | 立方米 | 50.00 | 675.71 |  |
| c | C30混凝土 | 立方米 | 50.00 | 688.85 |  |
| d | C40混凝土 | 立方米 | 50.00 | 723.48 |  |
| e | 钢筋 | 千克 | 50.00 | 5.64 |  |
| 207-02-13 | 抗车辙剂 |  |  |  |  |
| a | 抗车辙剂（0.4%） | 平方米/厘米 | 800.00 | 1.39 |  |
| b | 抗车辙剂（0.6%） | 平方米/厘米 | 100.00 | 2.08 |  |
| c | 无车辙剂（1%） | 平方米/厘米 | 100.00 | 3.47 |  |
| 207-02-20 | 水泥稳定碎石处理路面 |  |  |  |  |
| a | 18cm（≤10㎡） | 平方米 | 4600.00 | 61.44 |  |
| b | 每增减1cm | 平方米 | 4600.00 | 3.57 |  |
| c | 18cm（＞10㎡） | 平方米 | 4600.00 | 61.38 |  |
| d | 每增减1cm | 平方米 | 2000.00 | 3.57 |  |
| 207-02-21 | 防水层 |  |  |  |  |
| a | 橡胶沥青防水粘结层 | 平方米 | 500.00 | 41.87 |  |
| 路面日常养护 | b | 橡胶沥青防水粘结层（四同步） | 平方米 | 500.00 | 44.20 |  |
| 207-02-22 | 沥青混合料面层 |  |  |  |  |
| a | 厂拌热再生式沥青混凝土（＜100㎡，≥10㎡） |  |  |  |  |
| a-1 | 厂拌热再生细粒式沥青混凝土ZAC-13C 厚4cm（＜100㎡，≥10㎡） | 平方米 | 13000.00 | 56.27 |  |
| a-2 | 厂拌热再生中粒式沥青混凝土ZAC-16C 厚5cm（＜100㎡，≥10㎡） | 平方米 | 13000.00 | 67.73 |  |
| a-3 | 厂拌热再生中粒式沥青混凝土ZAC-20C 厚6cm（＜100㎡，≥10㎡） | 平方米 | 12000.00 | 78.88 |  |
| a-4 | 厂拌热再生粗粒式沥青混凝土ZAC-25C 厚6cm（＜100㎡，≥10㎡） | 平方米 | 6700.00 | 78.28 |  |
| a-5 | 增减1cm | 平方米 | 2150.00 | 12.56 |  |
| b | 厂拌热再生式沥青混凝土（＞100㎡） |  |  |  |  |
| b-1 | 厂拌热再生细粒式沥青混凝土ZAC-10C 厚3cm（＞100㎡） | 平方米 | 1000.00 | 40.25 |  |
| b-2 | 厂拌热再生细粒式沥青混凝土ZAC-13C 厚4cm（＞100㎡） | 平方米 | 95000.00 | 53.99 |  |
| b-3 | 厂拌热再生中粒式沥青混凝土ZAC-16C 厚5cm（＞100㎡） | 平方米 | 95000.00 | 65.52 |  |
| b-4 | 厂拌热再生中粒式沥青混凝土ZAC-20C 厚6cm（＞100㎡） | 平方米 | 15000.00 | 76.96 |  |
| b-5 | 厂拌热再生粗粒式沥青混凝土ZAC-25C 厚6cm（＞100㎡） | 平方米 | 6800.00 | 74.98 |  |
| b-6 | 增减1cm | 平方米 | 6200.00 | 12.46 |  |
| c | 厂拌热再生式粗粒式沥青碎石混合料 |  |  |  |  |
| c-1 | 厂拌热再生粗粒式沥青碎石混凝土ZATB-25C 厚6cm | 平方米 | 500.00 | 67.41 |  |
| c-2 | 增减1cm | 平方米 | 500.00 | 11.23 |  |
| d | 厂拌冷再生式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| d-1 | 厂拌冷再生中粒式沥青混凝土-16厚5cm | 平方米 | 10.00 | 57.78 |  |
| d-2 | 厂拌冷再生中粒式沥青混凝土-20 厚6cm | 平方米 | 10.00 | 67.67 |  |
| 路面日常养护 | d-3 | 厂拌冷再生粗粒式沥青混凝土-25 厚6cm | 平方米 | 10.00 | 66.14 |  |
| d-4 | 增减1cm | 平方米 | 10.00 | 11.55 |  |
| e | 沥青玛蹄脂混凝土 |  |  |  |  |
| e-1 | 沥青玛蹄脂混凝土SMA-13 厚4cm | 平方米 | 500.00 | 59.73 |  |
| e-2 | 沥青玛蹄脂混凝土SMA-16 厚6cm | 平方米 | 500.00 | 89.59 |  |
| e-3 | 增减1cm | 平方米 | 500.00 | 14.93 |  |
| e-4 | 弹性体高黏改性沥青混凝土SMA-16 厚6cm | 平方米 | 500.00 | 105.21 |  |
| e-5 | 增减1cm | 平方米 | 300.00 | 18.20 |  |
| f | 橡胶沥青混凝土 |  |  |  |  |
| f-1 | 细粒式橡胶沥青混凝土橡胶-13厚4cm | 平方米 | 200.00 | 67.20 |  |
| f-2 | 中粒式橡胶沥青混凝土橡胶-16厚5cm | 平方米 | 200.00 | 83.65 |  |
| f-3 | 中粒式橡胶沥青混凝土橡胶-20厚6cm | 平方米 | 100.00 | 99.54 |  |
| f-4 | 增减1cm | 平方米 | 200.00 | 19.32 |  |
| g | 温拌沥青混凝土 |  |  |  |  |
| g-1 | 温拌及普通沥青混合料细粒式WAC-10厚4cm | 平方米 | 10.00 | 54.17 |  |
| g-2 | 温拌及普通沥青混合料细粒式WAC-13厚4cm | 平方米 | 10.00 | 55.41 |  |
| g-3 | 温拌及普通沥青混合料中粒式WAC-16厚5cm | 平方米 | 10.00 | 67.46 |  |
| g-4 | 温拌及普通沥青混合料中粒式WAC-20厚6cm | 平方米 | 10.00 | 79.26 |  |
| g-5 | 温拌及普通沥青混合料粗粒式WAC-25厚6cm | 平方米 | 10.00 | 76.75 |  |
| g-6 | 每增减1cm | 平方米 | 10.00 | 13.50 |  |
|  | j | 彩色沥青混凝土 |  |  |  |  |
| j-1 | 彩色沥青混凝土 厚4cm | 平方米 | 10.00 | 125.03 |  |
| j-2 | 彩色沥青混凝土 厚5cm | 平方米 | 10.00 | 156.29 |  |
| j-3 | 增减1cm | 平方米 | 10.00 | 50.61 |  |
| k | 钢纤维混凝土 | 立方米 | 10.00 | 1299.95 |  |
| 207-02-23 | 培土路肩 | 立方米 | 500.00 | 46.35 |  |
| 207-02-24 | C30混凝土硬化路肩 | 立方米 | 100.00 | 708.98 |  |
| 207-02-25 | 路面沥青混合料旧料 |  |  |  |  |
| a | 路面沥青混合料旧料（8年以下） | 吨 | 2105.69 | -48.00 |  |
| b | 路面沥青混合料旧料（8年以上） | 吨 | 2105.69 | -42.00 |  |
| 公路附属设施 | 207-03-2 | 混凝土树池边框 |  |  |  |  |
| a | 混凝土树池边框（1.2×1.2m） | 套 | 25 | 196.13 |  |
| b | 混凝土树池边框（1.5m\*1.5m） | 套 | 25 | 234.70 |  |
| 207-03-3 | 新建流水槽 | 米 | 25.00 | 957.81 |  |
| 303-01-29 | 里程碑 | 个 | 5 | 222.57 |  |
| 303-01-30 | 百米桩 | 个 | 310 | 108.88 |  |
| 303-01-31 | 示警桩（柱式护栏） | 个 | 100 | 162.57 |  |
| 303-01-34 | 路界桩 | 个 | 10 | 107.31 |  |
| 303-01-35 | 粉刷 | 平方米 | 9200.00 | 15.35 |  |
| 303-01-36 | 油饰 | 平方米 | 1700.00 | 17.84 |  |
| 303-01-37 | 道口标柱 | 根 | 100 | 162.57 |  |
| 303-01-38 | SBS防水卷材 | 平方米 | 100.00 | 61.33 |  |
| 303-01-39 | 防水涂料 | 平方米 | 100.00 | 28.00 |  |
| 303-01-40 | 涂刷小广告 | 平方米 | 1000.00 | 12.00 |  |
| 303-01-41 | 交通量观测 | 人/天 | 50 | 135.00 |  |
| 303-01-42 | 垃圾桶 |  |  |  |  |
| a | 垃圾桶（单桶） | 个 | 10 | 218.51 |  |
| b | 垃圾桶（双桶） | 个 | 15 | 522.97 |  |
| c | 垃圾桶内胆 | 个 | 15 | 57.52 |  |
| 303-01-43 | 钢化玻璃 | 平方米 | 10.00 | 538.24 |  |
| 303-01-44 | 断桥铝门窗 | 平方米 | 10.00 | 600.00 |  |
| 公路附属设施 | 303-01-45 | 彩绘创意（树叶、运动造型等） | 平方米 | 50.00 | 244.93 |  |
| 303-01-46 | 智能座椅 | 座 | 1 | 7000.00 |  |
| 303-01-47 | 瓷砖 | 平方米 | 5.00 | 31.63 |  |
| 排水系统清理 | 206-04-7 | 排水系统清理疏通 |  |  |  |  |
| a | 雨水口清理 | 个（单篦或双篦） | 2561 | 20 |  |
| b | 明沟 | 千米 | 61.065 | 1100 |  |
| d | 盖板沟 | 千米 | 29.352 | 5000 |  |
| e | 暗沟 | 千米 | 22.000 | 9900 |  |
| f | 边涵 | 千米 | 29.911 | 9900 |  |
| g | 主涵 | 千米 | 9.265 | 9900 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） | 投标人所报 单价（元） |
| 桥涵维护 | 502-15-9 | 更换栏杆 |  |  |  |  |
| a | 混凝土 | 米 | 40.00 | 209.58 |  |
| c | 大理石栏杆 | 米 | 10.00 | 1700.62 |  |
| d | 金属栏杆 | 米 | 40.00 | 370.17 |  |
| e | 不锈钢栏杆 | 米 | 40.00 | 1188.72 |  |
| g | 金属梁柱式防撞护栏 | 米 | 50.00 | 1756.32 |  |
| 502-15-10 | 桥栏杆修复（砼-方钢） | 米 | 25.00 | 481.85 |  |
| 502-15-12 | 浆砌片石（护坡及锥坡等） | 立方米 | 50.00 | 522.88 |  |
| 502-15-15 | 凿除旧混凝土桥面（含运、弃） | 立方米 | 50.00 | 414.32 |  |
| 502-15-16 | 桥面防水 | 平方米 | 100.00 | 64.04 |  |
| 502-15-18 | 更换桥名牌 | 块 | 10 | 223.88 |  |
| 502-15-19 | 油饰桥名牌 | 块 | 390 | 23.42 |  |
| 502-15-21 | 桥梁裂缝修补 | 米 | 10.00 | 44.83 |  |
| 502-15-23 | 桥梁砌体勾缝 | 平方米 | 160.00 | 10.66 |  |
| 502-15-27 | 步道缘石更换 | 米 | 100.00 | 58.02 |  |
| 502-15-28 | 步道砖更换 |  |  |  |  |
| a | 混凝土步道砖 | 平方米 | 200.00 | 77.77 |  |
| 502-15-32 | 橡胶止水带更换 | 米 | 120.00 | 238.90 |  |
| 502-15-34 | 伸缩缝更换（超早强混凝土） | 延米 | 80.00 | 3530.33 |  |
| 502-15-35 | 伸缩缝修复（超早强混凝土） | 延米 | 80.00 | 1744.92 |  |
| 502-15-64 | 预制安装D1200钢筋砼圆管（砼满包封） | 米 | 10.00 | 2462.92 |  |
| 502-15-65 | PVC排水管内径A100mm | 延米 | 200.00 | 81.32 |  |
| 桥涵维护 | 502-15-66 | PVC排水管内径A200mm | 延米 | 200.00 | 169.81 |  |
| 502-15-67 | 聚合物砂浆抹面 | 平方米 | 10.00 | 168.60 |  |
| 502-15-68 | 防滑铺装（厚6mm） | 平方米 | 550.00 | 205.41 |  |
| 502-15-69 | 漏筋防锈处理 | 平方米 | 100.00 | 22.51 |  |
| 502-15-70 | 更换铝质挂板3mm厚（距地面≥2m） | 米 | 25.00 | 1100.68 |  |
| 502-15-71 | 更换铝质挂板3mm厚（距地面＜2m） | 米 | 25.00 | 958.08 |  |
| 502-15-72 | 混凝土面抛丸处理 | 平方米 | 150.00 | 10.79 |  |
| 502-15-73 | 更换防抛网 | 平方米 | 100.00 | 47.19 |  |
| 502-15-74 | 橡胶盖板 | 块 | 50 | 150.00 |  |
| 502-15-75 | 伸缩缝清理 | m | 50.00 | 10.00 |  |
| 502-15-76 | 泄水管清理 | m | 50.00 | 10.00 |  |
| 502-15-77 | 泄水孔清理 | 个 | 50 | 15.00 |  |